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R290-Monoblock-Wärmepumpen: S-Klima stellt Hydrolution-EZY-Serie von Mitsubishi Heavy Industries vor
Die kompakten Wärmepumpen zum Kühlen, Heizen und zur Warmwasserbereitung ermöglichen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und eignen sich für Neubauten und Bestandsgebäude.
Hamburg, 10. November 2026 – S-Klima erweitert sein Angebot um kompakte Monoblock-Wärmepumpen der Baureihe Hydrolution EZY von Mitsubishi Heavy Industries. Die neuen Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel R290 und eignen sich zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Mit einer Heizleistung von 5,5 bis 12,5 Kilowatt sind die Anlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie kleinere Gewerbeobjekte ausgelegt. Für größere Leistungsanforderungen lassen sich bis zu acht Außengeräte zu einer Kaskade mit einer Gesamtleistung von bis zu 100 Kilowatt verbinden. Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C ermöglichen darüber hinaus den Einsatz in Bestandsgebäuden und bei Sanierungen.
Leistung auch bei niedrigen Temperaturen
Die neuen Wärmepumpen arbeiten in einem Außentemperaturbereich von -25 °C bis +43 °C und stellen auch bei -7 °C die volle Nennleistung bereit. Im Heizbetrieb erreichen die Geräte einen COP von bis zu 5,14 bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C, im Kühlbetrieb liegt der EER bei bis zu 3,11. Mehrere Schutzfunktionen sorgen zudem für einen sicheren Betrieb mit dem Kältemittel R290. Dazu zählen unter anderem Leckagedetektoren mit automatischer Abschaltung sowie integrierte Gasabscheider- und Drucküberwachungssysteme. Mit einem Schalldruckpegel von bis zu 29 dB(A) im Silent Mode ist die Hydrolution-EZY-Serie außerdem für geräuschsensible Umgebungen geeignet.
Flexible Systemeinbindung und technische Ausstattung
Die kompakten Anlagenlösungen lassen sich platzsparend installieren. Herzstück der Anlagen ist ein DC-Twin-Rotary-Verdichter. Der Kompressor wurde speziell für das Kältemittel R290 entwickelt und ermöglicht eine präzise sowie bedarfsgerechte Regelung der Heiz- und Kühlleistung. Zur Systemeinbindung stehen verschiedene Innengeräte mit integrierten Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäßen und Sicherheitsventilen zur Verfügung. Neben zwei Hydromodulen ist ein Kombihydromodul mit integriertem 180-Liter-Brauchwarmwasserspeicher erhältlich. Die Wärmepumpen verfügen zudem über eine SG-Ready-Schnittstelle und lassen sich über Modbus mit externen Monitoringsystemen verbinden. 
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