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S-Klima auf der Chillventa 2026: Breites Portfolio für moderne Gebäudetechnik
Zu den Schwerpunkten des Messeauftritts zählen neue DX-Lüftungsgeräte, reversible R290-Luft-Wasser-Wärmepumpen, ein Mono-Split-Klimasystem von Mitsubishi Heavy Industries sowie eine CompTrol-Lösung mit erweiterten IT-Sicherheitsfunktionen.
Hamburg, 26. August 2026 – S-Klima zeigt auf der Chillventa (Halle 7, Stand 7-342) ein breites Portfolio an Klimalösungen, Wärmepumpen und Lüftungssystemen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die DX-Lüftungsgeräte der LXH- und LRH-Serien mit jeweils sechs Baugrößen für Luftmengen von 450 bis 5300 m³/h. Die Kompaktlüftungsgeräte zum Kühlen und Heizen sind für den Betrieb mit R32-Außengeräten von Mitsubishi Heavy Industries ausgelegt und lassen sich über das vorinstallierte AHU-KIT-SP2 präzise steuern. Das integrierte Sicherheitskonzept für AL2-Kältemittel erlaubt den Betrieb mit sehr kleinen Räumen und die problemlose Aufstellung auch in Gebäuden. Beide Baureihen zeichnen sich durch eine rahmenlose, platzsparende Bauform aus und ermöglichen eine flexible Integration in bestehende Gebäudeinfrastrukturen. Das innovative Frostschutzkonzept ermöglicht den Betrieb ohne zusätzlichen Vorerhitzer bis -12 °C Das Gehäuse der Kompaktlüftungsgeräte erfüllt die Luftdichtigkeitsklasse L1 nach EN 1886 und gewährleistet einen besonders energieeffizienten und hygienischen Betrieb. Bei Bedarf sind die Lüftungsgeräte auch für die Außenaufstellung mit Regendach erhältlich.
ZT-Serie: Hoher Komfort im neuen Design
[bookmark: _Hlk237502574]Daneben stellt S-Klima das Mono-Split-Klimasystem der Baureihe ZT von Mitsubishi Heavy Industries vor. Die neuen Wandgeräte der ZT-Serie sind mit optimierten Wärmeübertragern und hocheffizienten Querstromventilatoren ausgestattet. Die Innengeräte ermöglichen eine Luftstromreichweite von bis zu 11 Metern und zeichnen sich durch einen niedrigen Schalldruckpegel ab 19 dB(A) aus. Geringere Wandabstände, ein zusätzlicher Rohrleitungsausgang und ein schneller Zugang für Wartungsarbeiten erleichtern zudem die Montage und den Service. Neben der klassischen Ausführung in Weiß sowie der Farbe Titan/Schwarz sind die optisch überarbeiteten Innengeräte erstmals auch in Matt-Schwarz erhältlich. Die Außengeräte der ZT-Serie sind nun ebenfalls in Matt-Schwarz verfügbar und erreichen im Ultra-Silent-Modus einen Schalldruckpegel von nur 36 dB(A). Die ZT-Serie ist in vier Baugrößen mit einer Kühlleistung von 2,0 bis 5,0 kW und einer Heizleistung von 2,7 bis 5,8 kW erhältlich.
Reversible Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290
Zwei Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 ergänzen das Messeportfolio: die SAS300RS3B von S-Klima und die EZY Monobloc von Mitsubishi Heavy Industries. Beide Wärmepumpen sind reversibel und können sowohl zum Heizen als auch zur Kaltwassererzeugung eingesetzt werden. Die EZY Monobloc deckt einen Heizleistungsbereich von 5,5 bis 12,5 kW ab und verfügt in Kombination mit einem HBM140, HBM140H oder HMM100 über eine integrierte Umwälzpumpe, ein Ausdehnungsgefäß sowie ein Sicherheitsventil.
IT-Sicherheit für die Anlagensteuerung
Neuheiten aus der Steuerungs- und Regelungstechnik runden den Messeauftritt von S-Klima ab. Im Fokus steht eine neue CompTrol-Lösung mit erweiterten IT-Sicherheitsfunktionen. Dazu zählt unter anderem die verschlüsselte Kommunikation mit der webbasierten Bedienoberfläche über TLS 1.2+. Die Verschlüsselung gewährleistet eine sichere Datenübertragung und schützt die Kommunikation vor unbefugten Eingriffen. Die Verbindung zu einem SMTP-Server kann ebenfalls sicher und verschlüsselt hergestellt werden. Die integrierten Sicherheitsfunktionen adressieren damit zentrale Anforderungen des BSI IT-Grundschutzes und können Unternehmen bei der Vorbereitung auf eine Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 unterstützen.
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